KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY	
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	
Komórka organizacyjna: Kopalnia odkrywkowa 
Nazwa stanowiska pracy: Kamieniarz (pracownik zakładu zajmującego się wydobyciem, transportem oraz wstępną obróbką kamienia).
	
Nazwa i typ obsługiwanych na stanowisku maszyn i innych urządzeń technicznych
Wykorzystywane substancje
	 - 
- wózek widłowy, suwnica, 
- piły, szlifierki, frezarki, polerki,
	
Rodzaje wykonywanej pracy, opis podstawowych czynności
	 Zakres prac obejmuje:
- wydobycie kamienia w formie bloków,
- transport do wydzielonej części zakładu zajmującego się dalszą obróbką,
- cięcie bloków kamiennych na płyty (tzw. "slaby")
- obróbka powierzchni płyt kamiennych: szlifowanie, polerowanie, promieniowanie
- transport płyt kamiennych do magazynu
- ekspedycja
	
Lokalizacja stanowiska pracy
	 Praca odbywa się w terenie otwartym oraz w halach produkcyjnych
	
Zakres użytkowania
	 Elektronarzędzia i narzędzia ręczne
	
Niedogodności
	 Część prac wymagających pracy na wysokości
	
Liczba stanowisk o analogicznych parametrach warunków pracy
	 4
	
Czas pracy - zmianowość
	 Praca dwuzmianowa.
	
Liczba zatrudnionych na stanowisku pracy lub grupie stanowisk o analogicznych warunkach pracy
	 Razem 4
w tym: kobiet 0
młodocianych 0
niepełnosprawnych 0
	
Występowanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych mających bezpośredni związek z wykonywaną pracą
	 W roku 2011 śmierć pracownika - przygniecenie płytą kamienną (brak zachowania należytej ostrożności oraz niestosowanie się do obowiązujących instrukcji).
W ostatnich dziesięciu latach nie odnotowano innych wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych oraz chorób zawodowych związanych z pracą jako kamieniarz.

II. OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY
	
Lp.
	Ogólne wymagania dotyczące przygotowania pracownika(ów) do wykonywanej pracy
	Stwierdzony stan faktyczny podczas rozmowy z pracownikiem  (-ami)
	Spełnienie wymagań przepisów
	Możliwe skutki
	Ekspozycja
	Prawdopodobieństwo zdarzenia
	Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)
	Działania profilaktyczne
	
1.
	 Wymagania dotyczące wieku pracownika
	 spełnione
	 18-67 lat
	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 nie ma potrzeby
	
2.
	 Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż ogólny
	 spełnione
	 art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych
	
	 Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż stanowiskowy
	 spełnione
	 art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych
	
	 Szkolenia z zakresu bhp
szkolenia okresowe do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i okresowo co 3 lata
	 spełnione
	 art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych
	
3
	 Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:
odpowiednie przeszkolenie z zakresu prowadzonych prac, uprawnienia do obsługi suwnicy, wózka widłowego.
	 spełnione
	 art. 2373 § 1 k.p.
	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 nie ma potrzeby
	
4
	 Profilaktyczne badania lekarskie:
a. wstępne, w tym badania zezwalające na pracę na wysokości,
b. okresowe,
c. kontrolne (np. absencja chorobowa pow. 30 dni)
	 a. posiada
b. posiada
c. absencja pow. 30 dni - 4 pracowników, badania wykonano
spełnione
	 rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy
	
5.
	 Stosowanie środków ochrony indywidualnej
	 stosowana jest zgodnie z zakładową tabelą obowiązujących ŚOI na stanowisku pracy 
	 art. 2376 k.p.
	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są ŚOI bez tych środków

III. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA
	
Lp.
	Zagrożenia - nazwa czynnika
	Źródło zagrożenia - wyniki badań, pomiarów (współczynnik narażenia)
	Możliwe skutki zagrożenia - wartość NDN i NDS, innych norm higienicznych lub wymagań przepisów
	Możliwe skutki
	Ekspozycja
	Prawdopodobieństwo zdarzenia
	Dopuszczalność ryzyka
(RISK SCORE)
	Działania profilaktyczne
	
1.
	 Czynniki chemiczne oraz pył
	 pył zawieszony
	 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.)
	 S = 1
małe
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 9
ryzyko dopuszczalne
	 wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami i procedurami, stosowanie ŚOI
	
2.
	 Czynniki fizyczne: hałas, wibracje
	 hałas i wibracje związane z pracą urządzeń wykorzystywanych w ramach prac kamieniarskich
	 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318)
	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 54
ryzyko dopuszczalne
	 wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami i procedurami, stosowanie ŚOI

IV. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI
	
Lp.
	Zagrożenia - nazwa czynnika
	Źródła czynnika
	Możliwe skutki zagrożenia - wymagania przepisów i norm
	Możliwe skutki
	Ekspozycja
	Prawdopodobieństwo zdarzenia
	Dopuszczalność ryzyka
(RISK SCORE)
	Działania profilaktyczne
	
1.
	 Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego)
	 przemieszczanie wykorzystywanych surowców
	 schorzenia układu ruchu
	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 54
ryzyko dopuszczalne
	 Prawidłowa pozycja, szkolenia, rotacja na stanowiskach pracy
	
2.
	 Upadek na tym samym poziomie, potknięcie się, poślizgnięcie
	 nierówne, śliskie podłoże
	 zwichnięcia, potłuczenia, złamania
	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 1
tylko sporadycznie możliwe
	 R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, czyste i suche powierzchnie robocze
	
3.
	 Upadek na niższy poziom
	 Drabiny oraz rusztowania i podesty robocze znajdujące się na rożnych poziomach
	 zwichnięcia, rany, złamania, potłuczenia
	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 1
tylko sporadycznie możliwe
	 R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga
	
4.
	 Uderzenie o nieruchome elementy
	 Elementy konstrukcyjne wykorzystywanych urządzeń,
	 rany, potłuczenia
	 S = 1
małe
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Wzmożona uwaga
	
5.
	 Uderzenie odpryskiem materiału, pochwycenie przez ruchome elementy.
	 Ruchome elementy wykorzystywanych urządzeń.
	 rany, potłuczenia
	 S = 1
małe
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Wzmożona uwaga
	
6.
	 Kontakt z ostrymi, szorstkimi powierzchniami
	 stosowane narzędzia
	 skaleczenia, zakłucia
	 S = 1
małe
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Wzmożona uwaga
	
7.
	 Urazy spowodowane użyciem narzędzi bez napędu mechanicznego
	 Narzędzia ręczne
	 skaleczenia, zakłucia, potłuczenia
	 S = 1
małe
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Wzmożona uwaga
	
8.
	 Potrącenie, przygniecenie przez środki transportu, przygniecenie przez płyty kamienne
	 Wewnątrzzakładowy transport płyt kamiennych, samochody dostawcze
	 rany, potłuczenia, śmierć
	 S = 7
duże
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 63
ryzyko dopuszczalne
	 Przestrzeganie procedur i instrukcji
	
9
	 Energia elektryczna
	 Użytkowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną
	 śmierć lub inne skutki porażenia prądem
	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 54
ryzyko dopuszczalne
	 Przestrzeganie procedur i instrukcji, wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta
	
10.
	 Pożar
	 Użytkowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną
	 poparzenie, kalectwo, śmierć
	 S = 7
duże
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 63
ryzyko dopuszczalne
	 Przestrzeganie procedur i instrukcji
	
11.
	 Zmienne warunki atmosferyczne i temperaturowe
	 Praca na wolnym powietrzu
	 udar słoneczny, omdlenia, przeziębienia
	 S = 3
średnie
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 27
ryzyko dopuszczalne
	 Odpowiednie ubranie robocze

V. OCENA KOŃCOWA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Kamieniarz (pracownik zakładu zajmującego się wydobyciem, transportem oraz wstępną obróbką kamienia).
	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
	 Sumaryczne oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami
	 Ocena ryzyka
	 Sposoby ochrony przed zagrożeniami (redukcja ryzyka).
Planowane działania korygujące i zapobiegawcze
	
30 października 2012 r.
	 Ryzyko dla wszystkich zagrożeń oszacowano jako ryzyko dopuszczalne.
	 Na ocenianym stanowisku pracy przyjęto ryzyko jako - dopuszczalne
	 Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, ubrań roboczych, rękawic ochronnych;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta. 

I. REJESTR PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z RYZYKIEM ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Kamieniarz (pracownik zakładu zajmującego się wydobyciem, transportem oraz wstępną obróbką kamienia).
	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.
	 Imię i nazwisko pracownika
	 Oświadczenie pracownika, podpis potwierdzający poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zapoznaniu z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą - art. 226 k.p.
	 Podpis zespołu zapoznającego pracownika z ryzykiem zawodowym
	 Zalecane środki profilaktyczne
	
30 października 2012 r.
	1. .................
2. .................
3. .................
	1. ....................
2. ....................
3. ....................
	....................
....................
....................
	 Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, ubrań roboczych, rękawic ochronnych;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów urządzeń i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta.