KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY	
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY	
Komórka organizacyjna: Wydział Uzdatniania Wody
Nazwa stanowiska pracy: operator urządzeń uzdatniania wody	
Nazwa i typ obsługiwanych na stanowisku maszyn i innych urządzeń technicznych	Urządzenia i maszyny oraz instalacje do uzdatniania wody, dawkowania środków chemicznych: chloru, dwutlenku chloru, podchlorynu sodowego, ozonu, ługu sodowego, w tym: chloratory, parowalniki chloru, generatory dwutlenku chloru, generatory ozonu (ozonatory), a także: instalacja do neutralizacji chloru, urządzenia i instalacja magazynu mokrego koagulanta, pompy wirowe, membranowe, zasuwy ręczne i z napędem elektrycznym, przepustnice z napędem elektrycznym, chłodnice, suszarki powietrza, pompy z silnikiem elektrycznym odwadniające zatapialne oraz typu Bibo, wentylatory, dmuchawy, sprężarki o napięciu do 400 V, suwnice o napięciu do 380 V, zgarniacze osadu, mieszadła, szlifierki, wiertarki, wózek jezdniowy z napędem silnikowym typu Melex. W dyspozytorniach komputerowy system pracy i kontroli produkcji, komputer technologiczny i biurowy.	
Rodzaje wykonywanej pracy, opis podstawowych czynności	Praca stała: nadzór i eksploatacja w zakresie obsługi maszyn i urządzeń pracujących w ruchu ręcznym i automatycznym (włączanie i wyłączanie zespołów pomp, regulacja wydajności pomp, chloratorów i generatora, nastawianie, korekta dawek, kontrola parametrów pracy urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej), wymiana beczek z chlorem, wymiana pojemników z podchlorynem sodu, prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej (sporządzanie raportów), obserwacja na ekranie komputera przebiegu pracy urządzeń i instalacji.
Praca sporadyczna, wg potrzeb: eksploatacja i konserwacja urządzeń, maszyn i instalacji (w tym: wymiana uszczelek, smaru, kontrola poziomu oleju, uzupełnienie oleju, zabezpieczenie antykorozyjne, czyszczenie urządzeń i instalacji, czyszczenie zbiorników technologicznych, w tym po środkach chemicznych, malowanie, czyszczenie osadników i zbiorników magazynu mokrego koagulanta), płukanie (czyszczenie) filtrów piaskowych, wymiana złoża, usuwanie awarii i usterek powstałych podczas eksploatacji w tym także drobnych usterek na instalacjach niebezpiecznych, odwadnianie instalacji odpowietrzanie.	
Lokalizacja stanowiska pracy	Praca wykonywana jest w obiektach zakładu uzdatniania wody, nadzór pracy urządzeń i instalacji w pomieszczeniu dyspozytorni poprzez komputer oraz bezpośrednio w obiektach (dozowanie środków chemicznych), wymiana złoża (filtry), konserwacje i naprawy (w miejscu pracy urządzeń i instalacji), usuwanie awarii (w miejscach awarii).	
Zakres użytkowania	Obsługa, nadzór, naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji uzdatniania wody.	
Niedogodności	Praca zmianowa, w niektórych przypadkach (np. awaria) w środkach ochrony indywidualnej.	
Liczba stanowisk o analogicznych parametrach warunków pracy	1	
Czas pracy - zmianowość	Praca trzyzmianowa	
Liczba zatrudnionych na stanowisku pracy lub grupie stanowisk o analogicznych warunkach pracy	Razem - 7
w tym: kobiet - 0
młodocianych - 0
niepełnosprawnych - 0	
Występowanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych mających bezpośredni związek z wykonywaną pracą	W ostatnich dziesięciu latach odnotowano 1 wypadek przy pracy - zatrucie ozonem spowodowane nieszczelnością włazów (po remoncie) do komory kontaktowej ozonu z wodą. Usterkę usunięto. Zdarzeń potencjalnie wypadkowych i choroby zawodowej w tym czasie nie odnotowano.	

II. OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY	
Lp.	Ogólne wymagania dotyczące przygotowania pracownika(ów) do wykonywanej pracy	Stwierdzony stan faktyczny podczas rozmowy z pracownikiem(ami)	Spełnienie wymagań przepisów	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo następstw	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Wymagania dotyczące wieku pracownika	spełnione	18-65 lat	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie jest konieczne prowadzenie żadnych działań	
2.	Szkolenia z zakresu bhp
a. wstępne, instruktaż ogólny	spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
b. wstępne instruktaż stanowiskowy	spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
c. szkolenia okresowe do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i okresowo co 3/1 lat	spełnione, co 3 lata, w przypadku stanowisk niebezpiecznych, co 1 rok - spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych	
3	Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne	Obsługa maszyn napędzanych elektrycznie - upr. ekspl. do 1 Kv. spełnione; uprawnienia na wózek np. Melex - spełnione, suwnice - spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń na uprawnienia	
4	Profilaktyczne badania lekarskie:
a. wstępne, w tym badania zezwalające na pracę na wysokości,
b. okresowe,
c. kontrolne (np. absencja chorobowa pow. 30 dni)	a. spełnione
b. spełnione
c. absencja pow. 30 dni - 2 pracowników, badania wykonano
Spełnione	rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy	
5.	Stosowanie środków ochrony indywidualnej	Stosowana jest zgodnie z zakładową tabelą obowiązujących śoi na stanowisku pracy oraz zasadami wydawania	art. 2376 k.p.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są śoi bez tych środków	

III. OCENA STANOWISKA PRACY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I INNYCH, DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRACY ORAZ W POLSKICH NORMACH	
Lp.	Wymagania dotyczące pomieszczeń stałej pracy	Stwierdzono stan, wyniki badań i pomiarów	Spełnienie wymagań przepisów i Norm	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Wolna objętość pomieszczenia przypadająca na pracownika	w dyspozytorni
17.5 m3	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - 13 m3
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Wolna powierzchnia podłogi przypadająca na pracownika	w dyspozytorni
4.5 m2	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - 2 m2
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
3.	Przejścia i drogi komunikacyjne oraz wewnętrzne drzwi	w dyspozytorni
0.82 m	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - 0.75 m, spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
4.	Wysokość pomieszczenia	w dyspozytorni
3.20 m	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - 3 m.
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
5	Rodzaj podłogi	w dyspozytorni
wykładzina podłogowa	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
6.	Oświetlenie dzienne - stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi	12.90 - 42.40	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
§ 57 - spełnione
Po 1
Pp 8	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	

7	Oświetlenie sztuczne:
a. średnie natężenie oświetlenia
b. współczynnik równomierności oświetlenia
c. oświetlenie w polu zadania wzrokowego: pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie przetwarzanie danych - praca z monitorami ekranowymi	300 - 550 Lx	PN-EN 12464-1:2004 200lx (obiekty)
500lx (dyspozytornia)
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
8.	Wentylacja naturalna	otwory okienne	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
9.	Wentylacja mechaniczna	jest	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
10.	Klimatyzacja	jest	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
11.	Temperatura w pomieszczeniu stałej pracy w dniu pomiarów	21°C	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) minimum 18°C
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
12.	Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu do pracy z monitorem ekranowym w dniu pomiarów	51%	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)
minimum 40% spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	

IV. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	Źródło zagrożenia - wyniki badań, pomiarów (współczynnik narażenia)	Możliwe skutki zagrożenia - wartość NDN i NDS, innych norm higienicznych lub wymagań przepisów	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Czynniki chemiczne: chlor, dwutlenek chloru, ozon, podchloryn sodowy	instalacje dawkowania środków chemicznych do wody (uzdatnianie wody); badania NDS środków chemicznych w środowisku pracy nie wykazały przekroczeń	NDS chloru, dwutlenku chloru, ozonu. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166) oraz
rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  poz. 817)	mała	możliwe (wypadek, zatrucie ozonem)	małe
1	ryzyko dopuszczalne	monitorowanie występowania środków chemicznych (w tym ozonu), przestrzeganie procedur budowlanych w miejscu występowania środków chemicznych, w razie potrzeby stosować śoi	
2.	Czynniki fizyczne: hałas, drgania mechaniczne, pył	hałas związany z pracą instalacji i urządzeń (silników, pomp), badania nie wykazały przekroczeń NDN hałasu	NDN hałasu rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  poz. 817) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne Dz. U. Nr 157, poz. 1318)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie norm higienicznych, stosowanie w razie potrzeby ochronników słuchu	
3.	Czynniki biologiczne: bakterie	nie występują							

V. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	Źródła czynnika	Możliwe skutki zagrożenia - wymagania przepisów i Norm	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Obciążenie fizyczne (wydatek energetyczny)	praca stojąca, siedząca i chodząca (ok. 4 godz.)	Wg Lechmanna wydatek energetyczny 25.08 kJ / min.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Upadek na tym samym poziomie, potknięcie się, poślizgnięcie	podłogi, przejścia, progi w pomieszczeniach technologicznych	zwichnięcia, potłuczenia, złamania	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
3.	Upadek na niższy poziom	schody, platformy, pomieszczenia technologiczne na rożnych poziomach	zwichnięcia, rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie balustrad i odbojnic	
4.	Uderzenie	nieosłonięte części ruchome maszyn	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn	
5.	Uderzenie o nieruchome czynniki materialne	maszyny, ściany, słupy i inne elementy budowlane, wąskie przejścia	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa	
6.	Ostre krawędzie	ostre krawędzie maszyn, wyposażenia pomieszczeń, np. biurek	rany	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa	
7.	Potrącenie, najechanie pojazdem	wózki jezdniowe używane w pomieszczeniach technologicznych, pojazdy mechaniczne na drogach wewnętrznych	rany, złamania, potłuczenia, śmierć	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	tak organizować ruch pojazdów aby nie było kolizji z ruchem pieszych	
8	Kolizje drogowe, wypadki komunikacyjne	nie występuje							
9	Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy	upadki i potrącenia spowodowane niedoświetleniem stanowiska pracy, przejść, dróg wewnętrznych	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosować oświetlenie zgodne z normą	
10	Obciążenie wzroku	W dyspozytorni, obsługa komputera (stanowisko wyposażone w monitor ekranowy)	choroby oczu - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	Wyposażanie stanowiska komputera zgodnie z rozp. MPiPS z 1 grudnia 1998 r.	

11	Obciążenie układu szkieletowo - mięśniowego	obsługa komputera w dyspozytorni.	urazy kręgosłupa -
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	Wyposażanie stanowiska komputera zgodnie z rozp. MPiPS z 1 grudnia 1998 r.	
12	Porażenie prądem elektrycznym	obsługa maszyn i narzędzi zasilanych prądem elektrycznym	kwalifikacje - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)
kalectwo, poparzenia śmierć	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta, eksploatacja możliwa przez pracowników z uprawnieniami	
13	Obciążenia psychofizyczne	stres związany z obsługą urządzeń i maszyn, szczególnie na II i III zmianie	stres, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	

VI. OCENA KOŃCOWA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko operator urządzeń uzdatniania wody	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Sumaryczne oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami.	Ocena ryzyka.	Sposoby ochrony przed zagrożeniami (redukcja ryzyka). Planowane działania korygujące i zapobiegawcze.	
	Ryzyko dla wszystkich zagrożeń oszacowano jako - małe.	Na ocenianym stanowisku pracy przyjęto ryzyko jako - dopuszczalne	Nie ma potrzeby opracowywania planu działań naprawczych - ryzyko dopuszczalne. Należy zapewnić utrzymywania ryzyka na tym samym poziomie oraz weryfikować okresowo dokonaną ocenę ryzyka zawodowego poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń na uprawnienia;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są śoi bez tych środków;
-	monitorowanie występowania środków chemicznych (w tym ozonu), przestrzeganie procedur budowlanych w miejscu występowania środków chemicznych, w razie potrzeby stosowanie śoi;
-	przestrzeganie norm higienicznych występowania hałasu, stosowanie w razie potrzeby ochronników słuchu;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa;
-	organizowanie ruchu pojazdów w taki sposób aby nie powodował kolizji z ruchem pieszych;
-	stosowanie oświetlenia zgodne z normą;
-	wyposażanie stanowiska komputera zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973);
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta eksploatacja możliwa przez pracowników z uprawnieniami.	

VII. REJESTR PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z RYZYKIEM ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko operator urządzeń uzdatniania wody	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Imię i nazwisko pracownika	Oświadczenie pracownika, podpis potwierdzający poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zapoznaniu z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą - art. 226 k.p.	Podpis zespołu zapoznającego pracownika z ryzykiem zawodowym	Zalecane środki profilaktyczne	
	1. ....................
2. ....................
3. ....................	1. ....................
2. ....................
3. ....................	....................
....................
....................	Nie ma potrzeby opracowywania planu działań naprawczych - ryzyko dopuszczalne. Należy zapewnić utrzymywania ryzyka na tym samym poziomie oraz weryfikować okresowo dokonaną ocenę ryzyka zawodowego poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń na uprawnienia;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, nie dopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	nie dopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są śoi bez tych środków;
-	monitorowanie występowania środków chemicznych (w tym ozonu), przestrzeganie procedur budowlanych w miejscu występowania środków chemicznych, w razie potrzeby stosowanie śoi;
-	przestrzeganie norm higienicznych występowania hałasu, stosowanie w razie potrzeby ochronników słuchu;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa;
-	organizowanie ruchu pojazdów w taki sposób aby nie powodował kolizji z ruchem pieszych;
-	stosowanie oświetlenia zgodne z normą;
-	wyposażanie stanowiska komputera zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973);
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta eksploatacja możliwa przez pracowników z uprawnieniami.