KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY	
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY	
Komórka organizacyjna: Wydział Oczyszczania Ścieków
Nazwa stanowiska pracy: operator urządzeń oczyszczania ścieków	
Nazwa i typ obsługiwanych na stanowisku maszyn i innych urządzeń technicznych	Urządzenia i maszyny oraz instalacje do oczyszczania ścieków: kraty, piaskownik, odwadnianie osadu, pompy, wydzielone komory fermentacyjne, odsiarczalniki, zbiornik biogazu, mieszadła, urządzenia i instalacje bloku biologicznego oczyszczalni.	
Rodzaje wykonywanej pracy, opis podstawowych czynności	Obsługa krat, w tym czyszczenie krat, dozorowa obsługa piaskownika, dozorowa obsługa instalacji odwadniania osadu oraz zasypywanie środka chemicznego, dozorowa obsługa wydzielonej komory fermentacyjnej, czyszczenie odsiarczalników i wymiana złoża, zasypywanie węgla aktywnego, dozorowa obsługa bloku biologicznego, odczytywanie urządzeń pomiarowych, drobne konserwacje i naprawy.	
Lokalizacja stanowiska pracy	Praca wykonywana jest w obiektach zakładu oczyszczania, nadzór pracy urządzeń i instalacji w pomieszczeniu dyspozytorni poprzez komputer oraz bezpośrednio w obiektach (kraty, piaskownik, odwadniania osadu, WKF, blok biologiczny, ujęcie biogazu), konserwacje i naprawy (w miejscu pracy urządzeń i instalacji), usuwanie awarii (w miejscach awarii).	
Zakres użytkowania	Obsługa, nadzór, naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji oczyszczania ścieków.	
Niedogodności	Praca zmianowa, w niektórych przypadkach (np. awaria) w środkach ochrony indywidualnej.	
Liczba stanowisk o analogicznych parametrach warunków pracy	1	
Czas pracy - zmianowość	Praca trzyzmianowa	
Liczba zatrudnionych na stanowisku pracy lub grupie stanowisk o analogicznych warunkach pracy	Razem 17
w tym: kobiet 0
młodocianych 0
niepełnosprawnych 0	
Występowanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych mających bezpośredni związek z wykonywaną pracą	W ostatnich dziesięciu latach nie odnotowano wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych oraz chorób zawodowych związanych z oczyszczaniem ścieków w oczyszczalni ścieków.	

II. OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY	
Lp.	Ogólne wymagania dotyczące przygotowania pracownika(ów) do wykonywanej pracy	Stwierdzony stan faktyczny podczas rozmowy z pracownikiem(ami)	Spełnienie wymagań przepisów	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo następstw	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Wymagania dotyczące wieku pracownika	spełnione	18-65 lat	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie jest konieczne prowadzenie żadnych działań	
2.	Szkolenia z zakresu bhp
a. wstępne ogólne	spełnione.	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
b. instruktaż stanowiskowy	spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
c. szkolenia okresowe do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i okresowo co 3/1 lat	spełnione, co 3 lata, w przypadku stanowisk niebezpiecznych, co 1 rok - spełnione.	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych	
3	Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne	obsługa maszyn napędzanych elektrycznie - upr. ekspl. do 1 Kv. spełnione; uprawnienia na wózek np. Melex - spełnione, suwnice - spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń na uprawnienia	
4	Profilaktyczne badania lekarskie:
a. wstępne, w tym badania zezwalające na pracę na wysokości,
b. okresowe,
c. kontrolne (np. absencja chorobowa pow. 30 dni)	a. posiada
b. posiada
c. absencja pow. 30 dni - 2 pracowników, badania wykonano - spełnione	rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy	
5.	Stosowanie środków ochrony indywidualnej	stosowana jest zgodnie z zakładową tabelą obowiązujących śoi na stanowisku pracy oraz zasadami wydawania	art. 2376 k.p..	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są śoi bez tych środków	

III. OCENA STANOWISKA PRACY POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I INNYCH, DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRACY ORAZ W POLSKICH NORMACH	
Lp.	Wymagania dotyczące pomieszczeń stałej pracy	Stwierdzono stan, wyniki badań i pomiarów.	Spełnienie wymagań przepisów i Norm	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Wolna objętość pomieszczenia przypadająca na pracownika	w dyspozytorni
18.5 m3	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- 13 m3
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Wolna powierzchnia podłogi przypadająca na pracownika	w dyspozytorni
4.7 m2	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- 2 m2
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
3.	Przejścia i drogi komunikacyjne oraz wewnętrzne drzwi	w dyspozytorni
0.81 m	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- 0.75 m.
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
4.	Wysokość pomieszczenia	w dyspozytorni
3.10 m	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- 3 m.
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
5	Rodzaj podłogi	w dyspozytorni
wykładzina podłogowa	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
6.	Oświetlenie dzienne - stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi	12.90 - 42.40	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
§ 57 - spełnione
Po 1
Pp 8	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	

7	Oświetlenie sztuczne:
a. średnie natężenie oświetlenia
b. współczynnik równomierności oświetlenia
c. oświetlenie w polu zadania wzrokowego: pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie przetwarzanie danych - praca z monitorami ekranowymi.	300-550 Lx	PN-EN 12464-1:2004 200lx (obiekty)
500lx (dyspozytornia)
Spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
8.	Wentylacja naturalna	otwory okienne	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
9.	Wentylacja mechaniczna	jest	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
spełnione.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
10.	Klimatyzacja	jest	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
spełnione.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
11.	Temperatura w pomieszczeniu stałej pracy w dniu pomiarów	220C	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- minimum 18 0C
spełnione.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
12.	Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu do pracy z monitorem ekranowym w dniu pomiarów	49%	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)
minimum 40% spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	

IV. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	Źródło zagrożenia - wyniki badań, pomiarów (współczynnik narażenia)	Możliwe skutki zagrożenia - wartość NDN i NDS, innych norm higienicznych lub wymagań przepisów	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Czynniki chemiczne: siarkowodór, metan	instalacje oczyszczania ścieków, ujęcia i magazynowanie biogazu,
badania NDS środków chemicznych w środowisku pracy nie wykazały przekroczeń	Badanie NDS siarkowodoru, amoniaku oraz metanu - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)
oraz rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  poz. 817)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	monitorowanie występowania środków chemicznych, w razie potrzeby stosować śoi	
2.	Czynniki fizyczne: hałas	hałas związany z pracą instalacji i urządzeń (silników, pomp), badania wykazały przekroczenia NDN hałasu. 87 dB podczas pracy wentylacji awaryjnej.	NDN hałasu 85 dB rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  poz. 817)
- możliwe choroby narządu słuchu	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przyjęcie programu naprawczego, oznaczenie strefy niebezpiecznej, poinformowanie pracowników, wymiana wentylacji powodującej hałas, przestrzeganie norm higienicznych, stosowanie ochronników słuchu	
3.	Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy	występują w ściekach	nie badano	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	szczepienia ochronne, stosowanie śoi, higiena osobista	

V. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	źródła czynnika	Możliwe skutki zagrożenia - wymagania przepisów i Norm	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Obciążenie fizyczne (wydatek energetyczny)	praca stojąca, i chodząca, praca chodząca ok. 4 godz.	Wg  Lechmanna wydatek energetyczny 24.05 kJ / min.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Upadek na tym samym poziomie, potknięcie się, poślizgnięcie	podłogi, przejścia, progi w pomieszczeniach technologicznych	zwichnięcia, potłuczenia, złamania.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
3.	Upadek na niższy poziom	schody, platformy, pomieszczenia technologiczne na rożnych poziomach	zwichnięcia, rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie balustrad i odbojnic	
4.	Uderzenie	nieosłonięte części ruchome maszyn	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn	
5.	Wpadnięcie do zbiorników	prace porządkowe, konserwacja, brak zabezpieczeń, balustrad z odbojnicami	utoniecie rozstrój zdrowia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie balustrad i odbojnic	
6.	Uderzenie o nieruchome czynniki materialne	maszyny, ściany, słupy i inne elementy budowlane, wąskie przejścia	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa	
7.	Ostre krawędzie	ostre krawędzie maszyn, wyposażenia pomieszczeń, np. biurek	rany	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa	
8.	Potrącenie, najechanie pojazdem	wózki jezdniowe używane w pomieszczeniach technologicznych, pojazdy mechaniczne na drogach wewnętrznych	rany, złamania, potłuczenia, śmierć	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	organizowanie ruchu pojazdów w taki sposób, aby nie powodował on kolizji z ruchem pieszych	
9.	Kolizje drogowe, wypadki komunikacyjne	nie występują							
10.	Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy	upadki i potrącenia spowodowane niedoświetleniem stanowiska pracy	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie oświetlenia zgodnego z normą	
11.	Obciążenie wzroku	W dyspozytorni, obsługa komputera (stanowisko wyposażone w monitor ekranowy)	choroby oczu - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	wyposażanie stanowiska komputera zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)	

12.	Obciążenie układu szkieletowo - mięśniowego	obsługa komputera w dyspozytorni lokalnej oczyszczania ścieków.	urazy kręgosłupa
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)
urazy kręgosłupa.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	wyposażanie stanowiska komputera zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)	
13.	Porażenie prądem elektrycznym	obsługa maszyn i narzędzi zasilanych prądem elektrycznym.	kwalifikacje - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta, eksploatacja możliwa przez pracowników z uprawnieniami.	
14.	Obciążenia psychofizyczne	stres związany z obsługą urządzeń i maszyn, szczególnie na II i III zmianie.	stres, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby.	
15.	Podrażnienia chemiczne	siarkowodór	śmierć, inwalidztwo, zatrucie, choroby układu oddechowego	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stałe monitorowanie występowania siarkowodoru, stosowanie wentylacji i środków ochrony indywidualnej	
16.	Kontakt z amoniakiem	wydzielanie amoniaku w trakcie higienizacji osadu odwodnionego wapnem palonym	zapalenie oskrzeli i płuc, ślepota, podrażnienia, oparzenia lub odmrożenia skóry	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	wentylacja w budynku, gdzie zagrożenie jest najbardziej intensywne	
17.	Alergie	stosowane substancje chemiczne	alergia skórna, astma	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie środków ochrony indywidualnej, zmiana stanowiska pracy	
18.	Wybuch gazu	metan, biogaz w części gospodarki gazowej oczyszczalni	śmierć, inwalidztwo, skaleczenia, złamania	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stale monitorowania występowania gazów wybuchowych, przestrzeganie technologii i procedur, stosowanie poleceń pracy na piśmie	
19.	Zakażenie bakteriami i grzybami	kontakt ze ściekami	choroby skóry, tężec, WZW	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie procedur, higieny osobistej, zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczepienia ochronne	
20.	Czynniki uciążliwe	wyziewy gazów fermentacyjnych	dyskomfort pracy, bóle głowy, nudności	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie masek jednorazowych, środków ochrony indywidualnej	

VI. OCENA KOŃCOWA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko operator urządzeń oczyszczania ścieków	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Sumaryczne oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami	Ocena ryzyka	Sposoby ochrony przed zagrożeniami (redukcja ryzyka). Planowane działania korygujące i zapobiegawcze	
	Ryzyko dla wszystkich zagrożeń oszacowano jako - małe	Na ocenianym stanowisku pracy przyjęto ryzyko jako - dopuszczalne	Opracować program działań naprawczych w związku z występowaniem hałasu spowodowanego pracą wentylacji. Na pozostałych stanowiskach nie ma potrzeby opracowywania planu działań naprawczych - ryzyko dopuszczalne. Należy zapewnić utrzymywania ryzyka na tym samym poziomie oraz weryfikować okresowo dokonaną ocenę ryzyka zawodowego poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń na uprawnienia;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są śoi bez tych środków;
-	monitorowanie występowania środków chemicznych, w razie potrzeby stosować śoi;
-	przyjęcie programu naprawczego, oznaczenie strefy niebezpiecznej, poinformowanie pracowników, wymiana wentylacji powodującej hałas, przestrzeganie norm higienicznych, stosowanie ochronników słuchu;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	organizowanie ruchu pojazdów w taki sposób, aby nie było kolizji z ruchem pieszych;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa;
-	stosowanie oświetlenia zgodnego z normą,
-	wyposażanie stanowiska komputera zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973);
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta, eksploatacja możliwa przez pracowników z uprawnieniami;
-	stałe monitorowanie występowania siarkowodoru, stosowanie wentylacji i środków ochrony indywidualnej;
-	szczepienia ochronne, stosowanie śoi, higiena osobista;
-	stale monitorowania występowania gazów wybuchowych, przestrzeganie technologii i procedur, stosowanie poleceń pracy na piśmie;
-	przestrzeganie procedur, higieny osobistej, zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczepienia ochronne;
-	stosowanie masek jednorazowych, środków ochrony indywidualnej;
-	wentylacja w budynku, gdzie zagrożenie występowania amoniaku jest najbardziej intensywne.	

VII. REJESTR PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z RYZYKIEM ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko operator urządzeń oczyszczania ścieków	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Imię i nazwisko pracownika	Oświadczenie pracownika, podpis potwierdzający poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zapoznaniu z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą - art. 226 k.p.	Podpis zespołu zapoznającego pracownika z ryzykiem zawodowym	Zalecane środki profilaktyczne	
	1. ....................
2. ....................
3. ....................	1. ....................
2. ....................
3. ....................	....................
....................
....................	Opracować program działań naprawczych w związku z występowaniem hałasu spowodowanego pracą wentylacji. Na pozostałych stanowiskach nie ma potrzeby opracowywania planu działań naprawczych - ryzyko dopuszczalne. Należy zapewnić utrzymywania ryzyka na tym samym poziomie oraz weryfikować okresowo dokonaną ocenę ryzyka zawodowego poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń na uprawnienia;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są śoi bez tych środków;
-	monitorowanie występowania środków chemicznych, w razie potrzeby stosować śoi;
-	przyjęcie programu naprawczego, oznaczenie strefy niebezpiecznej, poinformowanie pracowników, wymiana wentylacji powodującej hałas, przestrzeganie norm higienicznych, stosowanie ochronników słuchu;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	organizowanie ruchu pojazdów w taki sposób, aby nie było kolizji z ruchem pieszych;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa;
-	stosowanie oświetlenia zgodnego z normą;
-	wyposażanie stanowiska komputera zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973);
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta, eksploatacja możliwa przez pracowników z uprawnieniami
-	stałe monitorowanie występowania siarkowodoru, stosowanie wentylacji i środków ochrony indywidualnej;
-	szczepienia ochronne, stosowanie śoi, higiena osobista;
-	stale monitorowania występowania gazów wybuchowych, przestrzeganie technologii i procedur, stosowanie poleceń pracy na piśmie;
-	przestrzeganie procedur, higieny osobistej, zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczepienia ochronne;
-	stosowanie masek jednorazowych, środków ochrony indywidualnej;
-	wentylacja w budynku, gdzie zagrożenie występowania amoniaku jest najbardziej intensywne.