INSTRUKCJA ORGANIZACJI TRANSPORTU
I ZASAD RUCHU NA DROGACH WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH
I.	UWAGI OGÓLNE
1.	Instrukcja określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym zwanych dalej "wózkami", używanych w transporcie wewnętrznym na drogach transportowych. Instrukcja określa także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie pojazdami zmechanizowanymi, używanych przez klientów w transporcie wewnętrznym na drogach transportowych.
2.	Eksploatowane wózki powinny być wyposażone w dokumentację techniczno - ruchową, zawierającą dane dotyczące warunków eksploatacji, terminów okresowych kontroli i remontów oraz instrukcje obsługi i konserwacji wózka, a także "Codzienne raporty techniczne wózków jezdniowych z napędem silnikowym".
3.	Poruszające się po drogach transportowych pojazdy zmechanizowane, powinny być sprawne i nie powodować zagrożeń dla pracowników firmy.
4.	Za przestrzeganie ustaleń zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcji obsługi i konserwacji wózka odpowiedzialny jest kierowca wózka.
5.	Za bezpieczną organizację ruchu drogowego zmechanizowanego i pieszego odpowiedzialność ponosi kierownik .................................................... .
(Podać jednostkę organizacyjną firmy)
6.	Nadzór nad realizacją powyższych wymagań prowadzi kierownik ....................................................
(Podać jednostkę organizacyjną firmy)
II.	CZYNNOŚCI KIEROWCY I OSÓB FUNKCYJNYCH FIRMY PRZED PRZEKAZANIEM WÓZKA DO UŻYTKOWANIA
1.	Przed przekazaniem wózka użytkowania osoba przekazująca wózek wraz z kierowcą powinni sprawdzić elementy, układy i mechanizmy, mające decydujący wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, a w szczególności:
*	układ hamulcowy, kierowniczy i napędowy, mechanizm podnoszenia i opuszczania wideł (osprzętu),
*	sprawność oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo - kontrolnych oraz elementów zabezpieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych, m.in. wyposażenie w hełmy ochronne.
2.	Fakt sprawdzenia stanu technicznego wózka należy odnotować w "Codziennym raporcie technicznym wózka jezdniowego z napędem silnikowym",
3.	Zauważone usterki i zagrożenia, do usunięcia których kierowca nie posiada kwalifikacji, należy zgłaszać przełożonemu celem ich usunięcia.
7.	Przed rozpoczęciem pracy kierowca powinien uzyskać od kierownika ................................................... o warunkach pracy, a w szczególności:
(Podać jednostkę organizacyjną firmy)
*	o masie ładunków, ich właściwościach fizycznych, chemicznych oraz rodzajach opakowań tych ładunków,
*	zagrożeniach pożarowych, wybuchowych, chemicznych i innych mogących wystąpić w pomieszczeniach, w których wózek ma być eksploatowany,
*	o stanie technicznym dróg i trasie przejazdu,
*	wymaganiach dotyczących organizacji pracy związanej z użytkowaniem wózka, w tym środkach, jakie należy stosować dla zachowania bezpieczeństwa podczas pracy.
4.	W razie stwierdzenia, że nie są zachowane warunki bezpiecznej eksploatacji praca wózka powinna być przerwana. Kierowca wózka zgłasza fakt i przyczyny przerwania pracy swojemu przełożonemu.
III.	CZYNNOŚCI KIEROWCY POJAZDÓW ZMECHANIZOWANYCH KLIENTÓW FIRMY
1.	Kierowców pojazdów zmechanizowanych klientów firmy należy zobowiązać do bezwzględnego przestrzegania dozwolonej bezpiecznej prędkości jazdy na drogach transportowych i poruszania się tylko po wyznaczonych drogach transportowych. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 10 km/godz.
2.	Prędkość jazdy powinna być dostosowana do ilości przebywających przy drodze transportowej klientów i pracowników firmy oraz do rodzaju przewożonych ładunków.
3.	Na drogach transportowych powinny być umieszczone znaki drogowe ograniczające prędkość poruszania się pojazdów do 10 km/godz.
4.	W razie wątpliwości co do możliwości bezpiecznego wykonania pracy prze kierowcę pojazdu zmechanizowanego klientów firmy, kierowca powinien zwrócić się do kierownika ............................................. o udzielenie wskazówek co do dalszej pracy.
(Podać jednostkę organizacyjną firmy)
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY UŻYTKOWANIU WÓZKA
1.	Wózki w okresie przerw eksploatacyjnych powinny znajdować się w wyznaczonych stanowiskach. Kluczyki powinny być wyjęte ze stacyjki i zdeponowane, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami kierownika magazynu. Widły wózka powinny być opuszczone na podłoże oraz zaciągnięty hamulec ręczny.
2.	W czasie eksploatacji wózka i prac transportowych kierowca jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych przepisów ruchu drogowego i dostosowania się do oznakowań na drogach transportowych.
3.	Kierowców wózków zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania dozwolonej bezpiecznej prędkości jazdy na terenie zakładu i poruszania się tylko po wyznaczonych drogach transportowych. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 5 km/godz.
4.	Prędkość jazdy powinna być dostosowana do ilości przebywających przy drodze transportowej klientów i pracowników firmy oraz do rodzaju przewożonych ładunków.
5.	Przewożenie osób na wózkach jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wózki są do tego przystosowane przez producenta. Podnoszenie osób może odbywać się tylko w pomoście roboczym (koszu), dostosowanym do tego celu przez producenta wózka, zamocowanym zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową.
6.	Masa ładunków przemieszczanych przy pomocy wózków nie może przekraczać dopuszczalnego udźwigu, określonego w dokumentacji techniczno - ruchowej.
7.	Przed rozpoczęciem czynności transportowych kierowca wózka powinien sprawdzić stan zabezpieczenia towaru znajdującego się widłach wózka.
8.	Ładunek na widłach wózka powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniem się lub upadkiem z wózka.
9.	Transport materiałów na wózkach z podnośnikami jest dozwolony na widłach opuszczonych na wysokości 30 cm oraz z masztem odchylonym do tyłu.
10.	Układając materiały na pojazdach zmechanizowanych klientów firmy oraz stosach przy pomocy wózka kierowca powinien zwracać uwagę na masę składowanego materiału aby nie przekroczyła ona dopuszczalnego obciążenia pojazdów oraz stropów, a wysokość składowania nie przekraczała wskazanych w instrukcji bhp przy składowaniu materiałów, a także danych określonych przez producenta.
11.	Rozładunek i załadunek materiałów i ich układanie na pojazdach zmechanizowanych klientów firmy oraz stosach przy pomocy wózków może odbywać się w przypadku zapewnienia swobodnego operowania ładunkami. W tym czasie część placu magazynowego, w której odbywa się rozładunek lub załadunek, nie może być udostępniona dla osób postronnych. Strefa pracy powinna być zabezpieczona przez pomocnika kierowcy wózka widłowego łańcuchami, linkami bądź taśmami.
12.	W przypadkach, kiedy występuje zagrożenia dla życia lub zdrowia, np. przy wysokim składowaniu, kierowca i osoby bezpośrednio uczestniczące w czynnościach transportowych powinni pracować w hełmach ochronnych.
V.	DROGI TRANSPORTOWE
1.	Używanie wózków na drogach o szerokości jezdni nie dostosowanej do szerokości wózków i wymiarów przewożonych na nich ładunków jest zabronione.
2.	Szerokość dróg przeznaczonych dla silnikowych środków transportowych przy ruchu jednokierunkowym powinna być o 60 cm większa niż szerokość naładowanego wózka, a przy ruchu dwukierunkowym o 90 cm większa niż podwójna szerokość naładowanego wózka.
3.	Minimalna szerokość drogi transportowej nie może być mniejsza niż 120 cm.
4.	Na drogach transportowych i w magazynach nie mogą występować progi ani stopnie.
5.	Na skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra widoczność.
6.	Na drogach transportowych powinny być umieszczone znaki drogowe ograniczające prędkość poruszania się pojazdów do 5 km/godz.
7.	Drogi transportowe powinny być oznaczone liniami białymi lub żółtymi. Grubość linii może wynosić 10-15 cm.
8.	Wszystkie drogi i place, po których porusza się wózek widłowy z napędem silnikowym w czasie przewożenia ładunków powinny być utwardzone, bez wyrw i wybojów gwarantujące równomierny transport. W czasie zmroku odpowiednio oświetlone.
VI.	CZYNNOŚCI ZABRONIONE
1.	Kierowcy wózka zabrania się:
*	używania wózków w miejscach o nawierzchni i jej nachyleniu nie odpowiadającym warunkom określonym w dokumentacji techniczno - ruchowej.
*	używania wózków w miejscach o niesprawdzonej wytrzymałości podłoża lub o wytrzymałości mniejszej niż wymagana jest dla obciążonego wózka.
*	używania wózka w miejscach nie oświetlonych, chyba że wózek wyposażony jest w światła odpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywania pracy.
*	obciążania wózka ponad jego dopuszczalną ładowność.
*	używania niesprawnego wózka.
*	podnoszenia i opuszczania ładunku gdy w pobliżu znajdują się osoby postronne.
*	podnoszenia, przenoszenia lub przewożenia osób na widłach lub na ładunku.
*	pozostawiania wózka w miejscach niedozwolonych, tarasujących drogi lub utrudniających dostęp do wjazdów, gaśnic, tablic rozdzielczych prądu itp.
*	udostępniania wózka osobom postronnym.
*	używania wózka w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża uniemożliwiającego bezpieczne manewrowanie transportowanym ładunkiem.
*	używanie wózka do pchania lub holowania innych pojazdów, jeżeli dokumentacja techniczno - ruchowa nie stanowi inaczej.
*	jazdy wózkiem w przypadku przebywania innych osób na drodze transportowej.
2.	Nie wolno zastawiać dróg, przejść transportowych i wyjść ewakuacyjnych żadnymi przedmiotami.
VII.		CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY.
1.	Uporządkowanie stanowiska pracy.
2.	Odstawienie na miejsce ich stałego przechowywania użytkowanych maszyn i urządzeń.
3.	Sprawdzenie, czy na użytkowanym stanowisku nie występują jakiekolwiek zagrożenia i czy składowane towary są prawidłowo zabezpieczone.
4.	Nie opuszczanie stanowiska pracy przed zakończeniem dnia pracy, bez wiedzy i zgody swojego bezpośredniego przełożonego.
5.	W razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w niniejszej instrukcji, zwrócenie się do swojego bezpośredniego przełożonego o dodatkowy instruktaż.
6.	Dbanie o higienę osobistą.
ZATWIERDZAM
...............................
podpis pracodawcy