Ocena wymagań zasadniczych	Tak	Nie	Nie dotyczy	
Wymagania z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) wynikające z ustaleń dyrektywy 2006/42/WE	
Czynniki szkodliwe	
1.	Czy maszyna jest zaprojektowana i wykonana tak, aby emisja hałasu lub drgania wytwarzane przez maszynę były ograniczone do możliwie najniższego poziomu, przy wykorzystaniu postępu technicznego i dostępności środków redukcji hałasu oraz tłumienia drgań, w szczególności u źródła ich powstawania oraz poziom emisji hałasu i drgań jest oszacowany przez odniesienie do odpowiednich parametrów z podobnej maszyny? - § 43 rozporządzenia				
2.	Czy maszyna jest zaprojektowana i wykonana tak, aby promieniowanie zewnętrzne nie zakłócało działania maszyny? - § 43 rozporządzenia				
3.	Czy wyeliminowano lub ograniczono niepożądaną emisję promieniowania przez maszynę do takiego poziomu, aby nie miała niekorzystnego wpływu na osoby? - § 44 rozporządzenia				
4.	Czy każda emisja promieniowania jonizującego związana z funkcjonowaniem maszyny jest ograniczona do jak najniższego poziomu, wystarczającego do właściwego jej funkcjonowania podczas ustawiania, działania i czyszczenia i czy przypadku występowania przekroczeń tego poziomu podjęto niezbędne środki ochronne? - § 44 rozporządzenia				
5.	Czy każda emisja promieniowania niejonizującego związana z funkcjonowaniem maszyny podczas ustawiania, działania i czyszczenia została ograniczona do takiego poziomu, aby nie miała niekorzystnego wpływu na osoby? - § 44 rozporządzenia				
6.	Czy w przypadku stosowania w maszynie urządzenia laserowego, jest ono zaprojektowane i wykonane w sposób wykluczający wszelką przypadkową emisję promieniowania? - § 45 rozporządzenia				
7.	Czy w przypadku stosowania w maszynie urządzenia laserowego, jest ono zabezpieczone tak, aby promieniowanie robocze, promieniowanie odbite albo rozproszone i promieniowanie wtórne nie zagrażały zdrowiu, zaś wyposażenie optyczne do obserwacji lub nastawiania urządzenia laserowego na maszynie nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia? - § 45 rozporządzenia				
8.	Czy maszyna jest zaprojektowana i wykonana tak, aby uniknąć ryzyka wdychania, spożycia, zetknięcia ze skórą, oczami lub błoną śluzową oraz przeniknięcia przez skórę materiałów i substancji niebezpiecznych przez nią wytwarzanych? - § 46 rozporządzenia				
9.	Czy jeżeli nie wyeliminowano zagrożenia, maszynę wyposażono tak, aby materiały i substancje niebezpieczne zostały odseparowane, usunięte, wytrącone przez zraszanie wodą, filtrowane lub poddane działaniu innej równie skutecznej metody? - § 46 rozporządzenia				
10.	Czy w przypadku gdy maszyna podczas normalnego trybu pracy nie jest osłonięta, urządzenia do separacji lub usuwania tych substancji są umieszczone tak, aby uzyskać maksymalny efekt? - § 46 rozporządzenia				
11.	Czy jeżeli maszyna pozwala na wejście osoby do jej wnętrza, to jest tak zaprojektowana i wykonana, że zabezpiecza ją przed zamknięciem lub jest możliwość było wezwania pomocy, używając zainstalowanych tam środków? - § 47 rozporządzenia				
12.	Czy części maszyny, po których mogą się poruszają lub na których mogą stają osoby, są zaprojektowane i wykonane w sposób zapobiegający poślizgnięciu się, potknięciu lub upadkowi? - § 48 rozporządzenia				
13.	Czy jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, części, o których mowa w poprzednim pytaniu, są wyposażone w uchwyty stałe pozwalające użytkownikowi utrzymać równowagę? - § 48 rozporządzenia				
14.	Czy maszyny, które wymagają ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych podczas użytkowania, są wyposażone w układ odprowadzający powstałe ładunki do ziemi? - § 49 rozporządzenia				
Uwagi