KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY	
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY	
Komórka organizacyjna: Wydział Stacji Uzdatniania Wody 
Nazwa stanowiska pracy: Operator stacji uzdatniania wody	
Nazwa i typ obsługiwanych na stanowisku maszyn i innych urządzeń technicznych
Wykorzystywane substancje	-	pompy
-	sprężarki
-	wapno hydratyzowane
-	kwas solny
-	wodorotlenek sodowy
-	kwas solny
-	sól kamienna	
Rodzaje wykonywanej pracy, opis podstawowych czynności	-	Obsługa pomp, sprężarek i innych urządzeń znajdujących się w stacji uzdatniania wody
-	Wykonywanie drobnych napraw armatury oraz pomp
-	Kontrola poziomu wody w zbiornikach
-	Kontrola ciśnienia w przewodach tłocznych
-	Kontrola pracy filtrów, pulsatorów, jonitów
-	Przyjmowanie surowców do magazynu (m.in. wapna, kwasu solnego, wodorotlenku sodu)
-	Obsługa instalacji służących do przygotowania roztworów stosowanych środków chemicznych
-	Prowadzenie raportów z pracy urządzeń
-	Obsługa komputera	
Lokalizacja stanowiska pracy	Praca operatora odbywa się przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych. 	
Zakres użytkowania	Kontrola pracy poszczególnych urządzeń, przyjmowanie surowców do magazynów	
Niedogodności	Praca operatora odbywa się przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych. Najczęściej występuje tam duża wilgotność, wzmożony hałas oraz kontakt z ze szkodliwymi związkami chemicznymi	
Liczba stanowisk o analogicznych parametrach warunków pracy	1	
Czas pracy - zmianowość	Praca trzyzmianowa.	
Liczba zatrudnionych na stanowisku pracy lub grupie stanowisk o analogicznych warunkach pracy	Razem 4
w tym: kobiet 0
młodocianych 0
niepełnosprawnych 0	
Występowanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych mających bezpośredni związek z wykonywaną pracą	W ostatnich dziesięciu latach nie odnotowano wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych oraz chorób zawodowych związanych z pracą w laboratorium.	

II. OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY	
Lp.	Ogólne wymagania dotyczące przygotowania pracownika(ów) do wykonywanej pracy	Stwierdzony stan faktyczny podczas rozmowy z pracownikiem 
(-ami)	Spełnienie wymagań przepisów	Możliwe skutki	Ekspozycja	Prawdopodobieństwo zdarzenia	Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)	Działania profilaktyczne	
1.	Wymagania dotyczące wieku pracownika	spełnione	18-65 lat	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż ogólny	spełnione	art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż stanowiskowy	spełnione	art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
szkolenia okresowe do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i okresowo co 3 lata	spełnione	art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych	
3	Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:
wykształcenie zawodowe (chemiczne, mechaniczne)	spełnione	art. 2373 § 1 k.p.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
4	Profilaktyczne badania lekarskie:
a. wstępne, w tym badania zezwalające na pracę na wysokości,
b. okresowe,
c. kontrolne (np. absencja chorobowa pow. 30 dni)	a. posiada
b. posiada
c. absencja pow. 30 dni - 4 pracowników, badania wykonano
spełnione	rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy	
5.	Stosowanie środków ochrony indywidualnej	stosowana jest zgodnie z zakładową tabelą obowiązujących ŚOI na stanowisku pracy oraz zasadami wydawania	art. 2376 k.p.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są ŚOI bez tych środków	

III. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	Źródło zagrożenia - wyniki badań, pomiarów (współczynnik narażenia)	Możliwe skutki zagrożenia - wartość NDN i NDS, innych norm higienicznych lub wymagań przepisów	Możliwe skutki	Ekspozycja	Prawdopodobieństwo zdarzenia	Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)	Działania profilaktyczne	
1.	Czynniki chemiczne	Stosowane odczynniki chemiczne (wapno hydratyzowane, kwas solny, wodorotlenek sodowy, kwas solny) mogą być przyczyną poparzenia chemicznego lub też zatrucia poprzez wdychanie oparów szkodliwych substancji	rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  poz. 817)	S = 7
duże	E = 3
sporadycznie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 63
ryzyko dopuszczalne	wykonywanie prac z substancjami niebezpiecznymi zgodnie z instrukcjami i procedurami, stosowanie ŚOI	
2.	Czynniki fizyczne: hałas	hałas związany jest z pracą pomp, sprężarek i innych urządzeń znajdujących się w stacji uzdatniania wody	rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  poz. 817) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne Dz. U. Nr 157, poz. 1318)
spełnione	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 54
ryzyko dopuszczalne	wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami i procedurami, stosowanie ŚOI	
3.	Czynniki biologiczne.	Zakażenie drobnoustrojami (legionella pneumophilla)	zachorowanie na zapalenie płuc	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 54
ryzyko dopuszczalne	wykonywanie prac z substancjami niebezpiecznymi zgodnie z instrukcjami i procedurami, stosowanie ŚOI	

IV. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	Źródła czynnika	Możliwe skutki zagrożenia - wymagania przepisów i norm	Możliwe skutki	Ekspozycja	Prawdopodobieństwo zdarzenia	Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)	Działania profilaktyczne	
1.	Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego)	Wymuszona pozycja ciała	schorzenia układu ruchu	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 54
ryzyko dopuszczalne	Prawidłowa pozycja, szkolenia, rotacja na stanowiskach pracy	
2.	Upadek na tym samym poziomie, potknięcie się, poślizgnięcie	Podłogi, przejścia, progi w pomieszczeniach	zwichnięcia, potłuczenia, złamania	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 1
tylko sporadycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, czyste i suche podłogi	
3.	Upadek na niższy poziom	Schody, pomieszczenia technologiczne na rożnych poziomach	zwichnięcia, rany, złamania, potłuczenia	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 1
tylko sporadycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, czyste i suche podłogi	
4.	Uderzenie o nieruchome elementy	Urządzenia, meble	rany, potłuczenia	S = 1
małe	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Wzmożona uwaga, dobrze rozplanowane rozmieszczenie mebli i urządzeń	
5.	Uderzenie przez spadające przedmioty	Nieprawidłowo ustawione przedmioty na półkach	rany, potłuczenia	S = 1
małe	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Wzmożona uwaga, dobrze rozplanowane rozmieszczenie przedmiotów na półkach	
6.	Poparzenie termiczne	Gorące powierzchnie	rany, wstrząs	S = 7
duże	E = 3
sporadycznie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 63
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji, wzmożona uwaga, stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawice termiczne)	
7.	Skaleczenie	Potłuczony sprzęt laboratoryjny	rany cięte	S = 1
małe	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji, wzmożona uwaga	
8.	Energia elektryczna	Użytkowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną	śmierć lub inne skutki porażenia prądem	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 54
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie procedur i instrukcji, wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta	
9.	Pożar	Stosowane substancje łatwopalne i wybuchowe	poparzenie, kalectwo, śmierć	S = 7
duże	E = 3
sporadycznie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 63
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie procedur i instrukcji	
10.	Wybuch	Stosowane substancje łatwopalne i wybuchowe	poparzenie, kalectwo, śmierć	S = 7
duże	E = 3
sporadycznie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 63
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie procedur i instrukcji	

V. OCENA KOŃCOWA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Operator stacji uzdatniania wody	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Sumaryczne oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami	Ocena ryzyka	Sposoby ochrony przed zagrożeniami (redukcja ryzyka).
Planowane działania korygujące i zapobiegawcze	
	Ryzyko dla wszystkich zagrożeń oszacowano jako ryzyko małe.	Na ocenianym stanowisku pracy przyjęto ryzyko jako - dopuszczalne	Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, ubrań roboczych, rękawic ochronnych;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta. 	

I. REJESTR PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z RYZYKIEM ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Operator stacji uzdatniania wody	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Imię i nazwisko pracownika	Oświadczenie pracownika, podpis potwierdzający poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zapoznaniu z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą - art. 226 k.p.	Podpis zespołu zapoznającego pracownika z ryzykiem zawodowym	Zalecane środki profilaktyczne	
	1. ....................
2. ....................
3. ....................	1. ....................
2. ....................
3. ....................	....................
....................
....................	Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, ubrań roboczych, rękawic ochronnych;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta.