KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY	
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY	
Komórka organizacyjna: Laboratorium zakładowe 
Nazwa stanowiska pracy: Laborant	
Nazwa i typ obsługiwanych na stanowisku maszyn i innych urządzeń technicznych	-	odczynniki stosowane w laboratorium
-	szkło laboratoryjne
-	autoklawy
-	piece laboratoryjne
-	wagi analityczne
-	urządzenia do pomiaru pH, przewodnictwa
-	chromatograf
-	spektrometr	
Rodzaje wykonywanej pracy, opis podstawowych czynności	-	pobór próbek materiałów do analizy
-	zamawianie oraz odbiór odczynników i innych materiałów koniecznych do wykonywania badań chemicznych
-	przygotowywanie odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań chemicznych,
-	przeprowadzanie analiz ilościowych i jakościowych
-	interpretacja i ocena wyników badań
-	prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi analizami (raporty/rejestry)
-	obsługa komputera	
Lokalizacja stanowiska pracy	Praca laboranta odbywa się przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych - laboratoriach. 	
Zakres użytkowania	Obsługa aparatury pomiarowej oraz komputera. Pobór próbek laboratoryjnych.	
Niedogodności	W pomieszczeniach pracy występuje kontakt ze szkodliwymi związkami chemicznymi.	
Liczba stanowisk o analogicznych parametrach warunków pracy	1	
Czas pracy - zmianowość	Praca jednozmianowa.	
Liczba zatrudnionych na stanowisku pracy lub grupie stanowisk o analogicznych warunkach pracy	Razem 2
w tym: kobiet 2
młodocianych 0
niepełnosprawnych 0	
Występowanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych mających bezpośredni związek z wykonywaną pracą	W ostatnich dziesięciu latach nie odnotowano wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych oraz chorób zawodowych związanych z pracą w laboratorium.	

II. OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY	
Lp.	Ogólne wymagania dotyczące przygotowania pracownika(ów) do wykonywanej pracy	Stwierdzony stan faktyczny podczas rozmowy z pracownikiem 
(-ami)	Spełnienie wymagań przepisów	Możliwe skutki	Ekspozycja	Prawdopodo-bieństwo zdarzenia	Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)	Działania profilaktyczne	
1.	Wymagania dotyczące wieku pracownika	spełnione	18-65 lat	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż ogólny	spełnione	art. 2373 § 2  k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż stanowiskowy	spełnione	art. 2373 § 2  k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
szkolenia okresowe do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i okresowo co 3 lata	spełnione	art. 2373 § 2  k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych	
3	Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:
Średnie lub wyższe wykształcenie chemiczne	spełnione	art. 2373 § 1  k.p.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
4	Profilaktyczne badania lekarskie:
a. wstępne, w tym badania zezwalające na pracę na wysokości,
b. okresowe,
c. kontrolne (np. absencja chorobowa pow. 30 dni)	a. posiada
b. posiada
c. absencja pow. 30 dni - 4 pracowników, badania wykonano
spełnione	rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy	
5.	Stosowanie środków ochrony indywidualnej	stosowana jest zgodnie z zakładową tabelą obowiązujących ŚOI na stanowisku pracy oraz zasadami wydawania	art. 2376 k.p.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są ŚOI bez tych środków	

III. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	Źródło zagrożenia - wyniki badań, pomiarów (współczynnik narażenia)	Możliwe skutki zagrożenia - wartość NDN i NDS, innych norm higienicznych lub wymagań przepisów	Możliwe skutki	Ekspozycja	Prawdopodo-bieństwo zdarzenia	Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)	Działania profilaktyczne	
1.	Czynniki chemiczne	Wykorzystywane odczynniki chemiczne mogą być przyczyną poparzenia chemicznego lub też zatrucia poprzez wdychanie oparów szkodliwych substancji	rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817)	S = 7
duże	E = 3
sporadycznie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 63
ryzyko dopuszczalne	wykonywanie prac z substancjami niebezpiecznymi pod dygestorium, stosowanie ŚOI	
2.	Czynniki fizyczne: hałas i drgania 	Nie dotyczy							
3.	Czynniki biologiczne.	Zakażenie drobnoustrojami (legionella pneumophilla)	zachorowanie na zapalenie płuc	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 54
ryzyko dopuszczalne	wykonywanie prac pod dygestorium, stosowanie ŚOI	

IV. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	Źródła czynnika	Możliwe skutki zagrożenia - wymagania przepisów i norm	Możliwe skutki	Ekspozycja	Prawdopo-dobieństwo zdarzenia	Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)	Działania profilaktyczne	
1.	Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego)	Wymuszona pozycja ciała	schorzenia układu ruchu	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 54
ryzyko dopuszczalne	Prawidłowa pozycja, szkolenia, rotacja na stanowiskach pracy	
2.	Upadek na tym samym poziomie, potknięcie się, poślizgnięcie	Podłogi, przejścia, progi w pomieszczeniach,	zwichnięcia, potłuczenia, złamania	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 1
tylko sporadycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, czyste i suche podłogi	
3.	Upadek na niższy poziom	Schody, pomieszczenia technologiczne na rożnych poziomach	zwichnięcia, rany, złamania, potłuczenia	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 1
tylko sporadycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, czyste i suche podłogi	
4.	Uderzenie o nieruchome elementy	Urządzenia, meble	rany, potłuczenia	S = 1
małe	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Wzmożona uwaga, dobrze rozplanowane rozmieszczenie mebli i urządzeń 	
5.	Uderzenie przez spadające przedmioty	Nieprawidłowo ustawione przedmioty na półkach	rany, potłuczenia	S = 1
małe	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Wzmożona uwaga, dobrze rozplanowane rozmieszczenie przedmiotów na półkach	
6.	Poparzenie termiczne	Gorące powierzchnie	rany, wstrząs	S = 7
duże	E = 3
sporadycznie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 63
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji, wzmożona uwaga, stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawice termiczne)	
7.	Skaleczenie	Potłuczony sprzęt laboratoryjny	rany cięte	S = 1
małe	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	
R = 18
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie instrukcji, wzmożona uwaga	
8.	Energia elektryczna	Użytkowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną	śmierć lub inne skutki porażenia prądem	S = 3
średnie	E = 6
codziennie	P = 3
praktycznie możliwe	R = 54
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie procedur i instrukcji, wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta	

9.	Pożar	Stosowane substancje łatwopalne i wybuchowe	poparzenie, kalectwo, śmierć	S = 7
duże	E = 3
sporadycznie	P = 1
tylko sporadycznie możliwe	R = 21
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie procedur i instrukcji	
10.	Wybuch	Stosowane substancje łatwopalne i wybuchowe	poparzenie, kalectwo, śmierć	S = 7
duże	E = 3
sporadycznie	P = 1
tylko sporadycznie możliwe	R = 21
ryzyko dopuszczalne	Przestrzeganie procedur i instrukcji	

V. OCENA KOŃCOWA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Laborant	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Sumaryczne oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami	Ocena ryzyka	Sposoby ochrony przed zagrożeniami (redukcja ryzyka). Planowane działania korygujące i zapobiegawcze	
	Ryzyko dla wszystkich zagrożeń oszacowano jako ryzyko małe.	Na ocenianym stanowisku pracy przyjęto ryzyko jako - dopuszczalne	Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	 przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, fartuchów roboczych, rękawic termicznych;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta. 	

I. REJESTR PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z RYZYKIEM ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Laborant	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Imię i nazwisko pracownika	Oświadczenie pracownika, podpis potwierdzający poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zapoznaniu z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą - art. 226 k.p.	Podpis zespołu zapoznającego pracownika z ryzykiem zawodowym	Zalecane środki profilaktyczne	
	1. ....................
2. ....................
3. ....................	1. ....................
2. ....................
3. ....................	....................
....................
....................	Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	 przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp
okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, fartuchów roboczych, rękawic termicznych;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta.